HUS 

GRUNDLÄGGNING 

Armerad betongplatta med underliggande isolering. 

YTTERVÄGGAR 

Träregelstomme med isolering och träpanel med insida av gipsskivor. 

INNERVÄGGAR 

Gipsskivor på stomme av träreglar med isolering. Bad och toalett/dusch oorganisk skiva på stålregelstomme. 

LÄGENHETSSKILJANDEVÄGGAR 

Träregelstomme med isolering och 3 x 13mm gips. 

MELLANBJÄLKLAG 

Golvspånskivor på trästomme, stegljudsisolering, gipsplank på glespanel. 

VINDSBJÄLKLAG 

Takstolar av trä med lösullsisolering, plattform för uppstigning till yttertakslucka, vindslucka, gipsplank på glespanel. 

YTTERTAK 

Betongpannor på råspont och underlagspapp. Takavvattning med hängrännor och stuprör av ytbehandlad plåt. Uppstigningslucka till yttertak. Erforderlig taksäkerhet, galvaniserat. 

YTTERDÖRRAR 

Målade, med ASSA 2002 cylinderlås. 

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR 

Fabriksmålade fönster och fönsterdörrar. Fasta och öppningsbara fönster och fönsterdörrar med isolerglas. Fönsterdörrar förses med cylinderlås. 

INVÄNDIG TRAPPA 

Vitmålad trätrappa med vita handledare och rostfria räckesståndare. 

UPPVÄRMNING 

Frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme i bottenplan samt i badrum på övervåning. Vattenradiatorer på övervåning. 

VENTILATION 
	
Frånluftsvärmepumpen evakuerar luft från tvätt, våtrum, kök och klädkammare. Tilluft genom ytterväggsventiler på bottenvåning. Tilluft övervåning genom ytterväggsventiler bakom radiatorerna. Separat imkanal från spisfläkten. 

VATTEN 

Föreningen är ansluten till Haninge kommuns VA-nät. 
Fördelning av förbrukning i respektive hus. 



EL/BELYSNING 

Husen är anslutna till Vattenfalls elnät. Eget abonnemang kan tecknas separat efter samråd med föreningen. Gruppsäkring med automatsäkring och jordfelsbrytare. Utvändig belysningsarmatur vid entré, uteplats och förråd samt vägguttag vid uteplats. Fasta armaturer i förråd, våtutrymmen, tvätt, klädkammare och under väggskåp. Lamputtag i övriga rum. Elmätare och eluttag i mark mätarskåp på framsida hus. 

TV/TELE/DATA 

Föreningen är ansluten till Telia:s fibernät och med ett kollektivt abonnemang. Egna tjänster kan tecknas separat genom leverantören. Uttag för tv/tele/data i vardagsrum, allrum och samtliga sovrum. 

LARM OCH ANDRA TJÄNSTER 

Brandvarnare finns på båda våningsplanen. 

SOPHANTERING 

I bostadens kök finns kärl som möjliggör källsortering. 
I området finns sopstationer. Gemensamt abonnemang avseende hushållssopor tecknas av bostadsrättsföreningen. Sopstationer, sopkärl i sopskåp. 

FÖRRÅD 

GRUNDLÄGGNING 

Plattor på grusad undergrund. 

GOLV 

Trägolv 

YTTERVÄGGAR 

Oisolerad träregelstomme med träpanel. 

YTTERTAK 

Papp på råspont. Takavvattning med hängrännor och stuprör av ytbehandlad plåt. Oisolerat. 

ÖVRIGT 

Vägguttag inne och ute. Takarmatur inne. Utvändig belysningsarmatur. 

PARKERING 

Stenmjöl. 
